**Проведение двухсторонней радиосвязи на Русском языке**

**Структура радиообмена**

**Вызов корреспондента:**

(позывной корреспондента) (свой позывной) (прием)

***Первая часть обмена информацией***

1. (позывной корреспондента) (свой позывной)
2. (Приветствие)
3. (Благодарность за ответ)
4. (Рапорт)
5. (Имя)
6. (Место Нахождения)
7. (Прочая полезная информация)
8. (Проверка приема информации)
9. (позывной корреспондента) (свой позывной) (прием)

***Вторая часть обмена информацией***

1. (позывной корреспондента) (свой позывной)
2. (Подтверждение приема информации)
3. (Благодарность за информацию)
4. (Обмен информацией об аппаратуре, погоде, прочих радиолюбительских вопросах)
5. (Запрос и подтверждение QSL-обмена)
6. (Пожелания и благодарность)
7. (позывной корреспондента) (свой позывной) (прием)

**Работа на общий вызов:**

(общий вызов) (свой позывной 2 или 3 раза) (прием)

***Первая часть обмена информацией***

1. (позывной корреспондента) (свой позывной)
2. (Приветствие)
3. (Благодарность за вызов)
4. (Рапорт)
5. (Имя)
6. (Место Нахождения)
7. (Прочая полезная информация)
8. (Проверка приема информации)
9. (позывной корреспондента) (свой позывной) (прием)

***Вторая часть обмена информацией***

1. (позывной корреспондента) (свой позывной)
2. (Подтверждение приема информации)
3. (Благодарность за информацию)
4. (Обмен информацией об аппаратуре, погоде, прочих радиолюбительских вопросах)
5. (Запрос и подтверждение QSL-обмена)
6. (Пожелания и благодарность)
7. (позывной корреспондента) (свой позывной)

Описание фраз:

1. **Приветствие**

***Доброе утро***

***Добрый день***

***Добрый вечер***

***Привет***

***Приветствую***

***Здравствуйте***

1. **Благодарность за вызов**

***Спасибо за вызов.***

***Спасибо за ответ.***

***Спасибо, что ответили.***

***Спасибо, что позвали***

1. **Рапорт**

***Принимаю Вас 5-5***

***Вас принимаю 5-7***

***Вам 5-9***

Иногда к рапорту добавляется также Q-код, описывающий условия приема. К примеру

***Вам 5-7, я принимаю с помехами от других станций*** или ***Вам 5-7, присутствуют замирания в сигнале.***

1. **Имя**

***Меня зовут Михаил***

Если имя сложное или оно имеет повышенную длину то используют его краткий вариант. К примеру, Нурбекмурат может быть Бек. Амангельды будет даваться как Аман.

1. **Место нахождения**

Я нахожусь в городе Алматы. Обычно, название города передается в виде фонетических фраз.

***Мой QTH город Алматы.***

Код QTH не расшифровывается и звучит дословно как Кью-Ти-Эйч.

1. **Проверка приема информации**

***Как Вы приняли?***

***Как принято?***

***Как Вы меня принимали? Микрофон Вам***

1. **Позывные**

Всегда передаются в такой последовательности – сначала позывной корреспондента, а потом уже свой позывной.

К примеру,

***UR4HHF здесь UN8GC***

При объявлении позывных станций следует использовать слова типа:

***Прием*** или ***На приеме***

1. **Прочая полезная информация**

К этому разделу, обычно, относится информация типа номеров референций QTH станции по тем или иным локальным дипломным программам. К примеру, если станция находится в Алмалинском районе г. Алматы, то референция по диплому Kazakhstan District Award (KDA) будет G-01.

Она будет передаваться в фонетическом виде, то есть – Галина Ноль Один (G-01). Полная фраза: ***моя референция KDA Галина Ноль Один.***

Тут же может передаваться QTH-локатор, который, обычно состоит из шестизначного буквенно-символьного обозначения. К примеру, MN93kg. QTH-локатор передается всегда в фонтетическом виде.

1. **Подтверждение приема информации**

***Все принято***. Или ***Все принято на 100%***.

1. **Благодарность за информацию**

Используется для того, чтобы проявить вежливость и дружелюбность к корреспонденту. Звучит так:

***Спасибо за информацию*** или

***Спасибо большое за информацию***.

1. **Обмен информацией об аппаратуре, погоде и о прочей радиолюбительской тематике**

***Моя антенна GP. Высота над землей 15 метров.***

***Я использую антенну Ивертед Ви, расположенную на высоте пятиэтажного дома.***

***Моя антенна три элемента Yagi для одного диапазона***.

***Мой трансивер Yaesu FT-950 с выходной мощностью около 100 Ватт.***

***Погода в Алматы сегодня…***

***Солнечная***

***Облачная***

***Дождливая***

***Снежная***

Обычно после этого сразу дают температуру воздуха:

***Температура 10 градусов.***

1. **Запрос и подтверждение QSL-обмена**

Для того, чтобы попросить QSL-карточку от корреспондента используется следующая фраза:

***Пожалуйста отошлите мне Вашу QSL карточку…***

При этом, для отсылки через бюро добавляют фразу – ***через бюро***. Для отсылки на прямой почтовый адрес – ***директом***. Для отсылки через QSL-менеджера – через QSL-менеджера.

Для подтверждения через Logbook Of The World (LoTW) используется запрос: ***Пожалуйста, сделайте подтверждение радиосвязи через ЛОТВ***. ЛОТВ дается как аббревиатура без фонетической расшифровки.

После запроса QSL, обычно, уверяют корреспондента в том, что отошлют свою QSL-карточку такой фразой:

***Я отошлю мою QSL Вам через …***

***бюро***

***директом***

***через менеджера***

1. **Прощание и добрые пожелания**

Обычно могут звучат так:

Дорогой (имя), спасибо большое за радиосвязь! Разреши пожелать тебе удачи и хороших DXов! 73 и пока!

На этом типовая радиосвязь заканчивается.

1. **Общий вызов**

На Русском общий вызов дается следующим образом:

***Всем, Всем, Всем, здесь UN8GC UN8GC UN8GC на приеме***

Или

***Всем на 15, Всем на 15, Всем на 15 метрах, здесь UN8GC UN8GC UN8GC на приеме.***

Можно передавать диапазон обязательно в метрах. Никто никогда не говорит «Всем на 28 Мгц»

Позывной всегда передается фонетически.